--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -217,6 +217,21 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_rta1320_16m = {
+	.name				= "RTA1320_16M",
+	.expected_cpu_id		= 0x6338,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet0			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+};
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6338 */
 
 /*
@@ -1003,6 +1018,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_96338gw,
 	&board_96338w,
 	&board_96338w2_e7t,
+	&board_rta1320_16m,
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6345
 	&board_96345gw2,
@@ -1047,6 +1063,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6338
 	{ .compatible = "brcm,bcm96338gw", .data = &board_96338gw, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96338w", .data = &board_96338w, },
+	{ .compatible = "dynalink,rta1320", .data = &board_rta1320_16m, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-2640u", .data = &board_96338w2_e7t, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6345
