#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2012-2014 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/kirkwood.sh
. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(kirkwood_board_name)

case "$board" in
"ea3500")
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x4000" "0x20000"
	;;
"ea4500" | \
"guruplug-server-plus" | \
"ib62x0" | \
"pogo_e02" | \
"sheevaplug" | \
"sheevaplug-esata" )
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x20000" "0x20000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
