--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -749,6 +749,26 @@ config ATH79_MACH_ONION_OMEGA
 	select ATH79_DEV_USB
 	select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_MR12
+	bool "Meraki MR12 board support"
+	select SOC_AR724X
+	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
+config ATH79_MACH_MR16
+	bool "Meraki MR16 board support"
+	select SOC_AR71XX
+	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_MR600
 	bool "OpenMesh MR600 board support"
 	select SOC_AR934X
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -81,6 +81,8 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JA76PF)		+= mach
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JWAP003)	+= mach-jwap003.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_HORNET_UB)	+= mach-hornet-ub.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MC_MAC1200R)     += mach-mc-mac1200r.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MR12)		+= mach-mr12.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MR16)		+= mach-mr16.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MR600)		+= mach-mr600.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MR900)		+= mach-mr900.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_MYNET_N600)	+= mach-mynet-n600.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -70,6 +70,8 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_JA76PF2,		/* jjPlus JA76PF2 */
 	ATH79_MACH_JWAP003,		/* jjPlus JWAP003 */
 	ATH79_MACH_HORNET_UB,		/* ALFA Networks Hornet-UB */
+	ATH79_MACH_MR12,		/* Cisco Meraki MR12 */
+	ATH79_MACH_MR16,		/* Cisco Meraki MR16 */
 	ATH79_MACH_MR600V2,		/* OpenMesh MR600v2 */
 	ATH79_MACH_MR600,		/* OpenMesh MR600 */
 	ATH79_MACH_MR900,		/* OpenMesh MR900 */
