/include/ "vr9.dtsi"

/ {
	model = "VG3503J - BT OpenReach VDSL Modem";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			ranges = <0 0 0x0 0x3ffffff>;
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x00000 0x20000>;
				};

				partition@20000 {
					label = "kernel";
					reg = <0x20000 0x300000>;
				};

				partition@1a0000 {
					label = "rootfs";
					reg = <0x320000 0x420000>;
				};

				partition@740000 {
					label = "btagent";
					reg = <0x740000 0x80000>;
				};

				partition@7c0000 {
					label = "pri_bfocus_cfg";
					reg = <0x7c0000 0x10000>;
				};

				partition@7d0000 {
					label = "sec_bfocus_cfg";
					reg = <0x7d0000 0x10000>;
				};

				partition@7e0000 {
					label = "sysconfig";
					reg = <0x7e0000 0x10000>;
				};

				partition@7f0000 {
					label = "misc_cfg";
					reg = <0x7f0000 0x10000>;
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				gphy-leds {
					lantiq,groups = "gphy0 led0", "gphy0 led1",
							"gphy0 led2", "gphy1 led0",
							"gphy1 led1", "gphy1 led2";
					lantiq,function = "gphy";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		eth@E108000 {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "lantiq,xrx200-net";
			reg = <	0xE108000 0x3000 /* switch */
				0xE10B100 0x70 /* mdio */
				0xE10B1D8 0x30 /* mii */
				0xE10B308 0x30 /* pmac */
			>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <73 72>;

			interface@0 {
				compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				reg = <0>;
				mac-address = [ 00 11 22 33 44 55 ];
				lantiq,switch;
				ethernet@2 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <2>;
					phy-mode = "mii";
					phy-handle = <&phy11>;
				};
				ethernet@4 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <4>;
					phy-mode = "mii";
					phy-handle = <&phy13>;
				};
			};

			mdio@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				compatible = "lantiq,xrx200-mdio";
				phy11: ethernet-phy@11 {
					reg = <0x11>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy13: ethernet-phy@13 {
					reg = <0x13>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
			};
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 6 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power2 {
			label = "power2";
			gpios = <&gpio 14 1>;
		};
		dsl {
			label = "bt:green:dsl";
			gpios = <&gpio 19 1>;
		};
		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 28 1>;
		};
	};
};
