--- a/arch/mips/ralink/mt7620.c
+++ b/arch/mips/ralink/mt7620.c
@@ -511,9 +511,6 @@ void prom_soc_init(struct ralink_soc_inf
 			ralink_soc = MT762X_SOC_MT7620N;
 			name = "MT7620N";
 			soc_info->compatible = "ralink,mt7620n-soc";
-#ifdef CONFIG_PCI
-			panic("mt7620n is only supported for non pci kernels");
-#endif
 		}
 	} else if (n0 == MT7620_CHIP_NAME0 && n1 == MT7628_CHIP_NAME1) {
 		ralink_soc = MT762X_SOC_MT7628AN;
