/dts-v1/;

/include/ "bcm6368.dtsi"

/ {
	model = "Netgear DGND3700v1/DGND3800B";
	compatible = "netgear,dgnd3700v1", "brcm,bcm6368";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0xee>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio1 3 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		dsl_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:dsl";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		inet_red {
			label = "DGND3700v1_3800B:red:inet";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
		};
		inet_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:inet";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
		};
		wps_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:wps";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
		usbfront_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:usb-front";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
		};
		usbback_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:usb-back";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
		power_red {
			label = "DGND3700v1_3800B:red:power";
			gpios = <&gpio0 22 1>;
		};
		lan_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:lan";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
		};
		power_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:power";
			gpios = <&gpio0 24 1>;
			default-state = "on";
		};
		wifi2g_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:wifi2g";
			gpios = <&gpio0 26 1>;
		};
		wifi5g_blue {
			label = "DGND3700v1_3800B:blue:wifi5g";
			gpios = <&gpio0 27 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x020000>;
		read-only;
	};

	linux@20000 {
		label = "linux";
		reg = <0x020000 0x1e20000>;
	};

	board_data@1e40000 {
		label = "board_data";
		reg = <0x1e40000 0x1a0000>;
		read-only;
	};

	nvram@1fe0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x1fe0000 0x20000>;
	};
};
