--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1478,6 +1478,32 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_homehub2a = {
+	.name				= "HOMEHUB2A",
+	.expected_cpu_id		= 0x6358,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+	.use_fallback_sprom		= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
+
+	.has_enet1			= 1,
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100        = 1,
+		.force_duplex_full      = 1,
+	},
+
+	.fallback_sprom = {
+		.type 			= SPROM_BCM4322,
+		.pci_bus		= 0,
+		.pci_dev		= 1,
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_HW520 = {
 	.name				= "HW6358GW_B",
 	.expected_cpu_id		= 0x6358,
@@ -2335,6 +2361,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_nb4_ser_r0,
 	&board_nb4_fxc_r1,
 	&board_ct6373_1,
+	&board_homehub2a,
 	&board_HW520,
 	&board_HW553,
 	&board_HW556_A,
@@ -2444,6 +2471,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "sfr,nb4-fxc-r1", .data = &board_nb4_fxc_r1, },
 	{ .compatible = "t-com,spw303v", .data = &board_spw303v, },
 	{ .compatible = "telsey,cpva642", .data = &board_CPVA642, },
+	{ .compatible = "thomson,homehub2a", .data = &board_homehub2a, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6362
 	{ .compatible = "sagem,f@st2504n", .data = &board_fast2504n, },
