--- a/drivers/gpio/Kconfig
+++ b/drivers/gpio/Kconfig
@@ -913,4 +913,9 @@ config GPIO_NXP_74HC153
 	  Platform driver for NXP 74HC153 Dual 4-input Multiplexer. This
 	  provides a GPIO interface supporting input mode only.
 
+config GPIO_LATCH
+	tristate "GPIO latch driver"
+	help
+	  Say yes here to enable a GPIO latch driver.
+
 endif
--- a/drivers/gpio/Makefile
+++ b/drivers/gpio/Makefile
@@ -39,6 +39,7 @@ obj-$(CONFIG_GPIO_JANZ_TTL)	+= gpio-janz
 obj-$(CONFIG_GPIO_KEMPLD)	+= gpio-kempld.o
 obj-$(CONFIG_ARCH_KS8695)	+= gpio-ks8695.o
 obj-$(CONFIG_GPIO_INTEL_MID)	+= gpio-intel-mid.o
+obj-$(CONFIG_GPIO_LATCH)	+= gpio-latch.o
 obj-$(CONFIG_GPIO_LP3943)	+= gpio-lp3943.o
 obj-$(CONFIG_ARCH_LPC32XX)	+= gpio-lpc32xx.o
 obj-$(CONFIG_GPIO_LYNXPOINT)	+= gpio-lynxpoint.o
