--- a/drivers/usb/host/Kconfig
+++ b/drivers/usb/host/Kconfig
@@ -309,6 +309,13 @@ config USB_OCTEON_EHCI
 	  USB 2.0 device support.  All CN6XXX based chips with USB are
 	  supported.
 
+config USB_EHCI_OXNAS
+	tristate "OXNAS EHCI Module"
+	depends on USB_EHCI_HCD && ARCH_OXNAS
+	select USB_EHCI_ROOT_HUB_TT
+	---help---
+	  Enable support for the OX820 SOC's on-chip EHCI controller.
+
 endif # USB_EHCI_HCD
 
 config USB_OXU210HP_HCD
--- a/drivers/usb/host/Makefile
+++ b/drivers/usb/host/Makefile
@@ -44,6 +44,7 @@ obj-$(CONFIG_USB_EHCI_HCD_AT91) += ehci-
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_MSM)	+= ehci-msm.o
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_TEGRA)	+= ehci-tegra.o
 obj-$(CONFIG_USB_W90X900_EHCI)	+= ehci-w90x900.o
+obj-$(CONFIG_USB_EHCI_OXNAS)	+= ehci-oxnas.o
 
 obj-$(CONFIG_USB_OXU210HP_HCD)	+= oxu210hp-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_ISP116X_HCD)	+= isp116x-hcd.o
