/dts-v1/;

/include/ "bcm6358.dtsi"

/ {
	model = "Pirelli A226G";
	compatible = "pirelli,a226g", "brcm,bcm6358";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio1 2 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 5 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		voip_red {
			label = "DWV-S0:red:VoIP";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};
		eth_red {
			label = "DWV-S0:red:ethernet";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};
		dsl_green {
			label = "DWV-S0:green:ADSL";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		usb_green {
			label = "DWV-S0:green:USB";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
		};
		power_green {
			label = "DWV-S0:green:power";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		power_red {
			label = "DWV-S0:red:power";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
		};
		inet_red {
			label = "DWV-S0:red:internet";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
		};
		inet_green {
			label = "DWV-S0:green:internet";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		eth_green {
			label = "DWV-S0:green:ethernet";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		voip_green {
			label = "DWV-S0:green:VoIP";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		wifi_red {
			label = "DWV-S0:red:wifi";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
		usb_red {
			label = "DWV-S0:red:USB";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
		dsl_red {
			label = "DWV-S0:red:ADSL";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x7e0000>;
	};

	nvram@7f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x7f0000 0x010000>;
	};
};
