/dts-v1/;

/include/ "bcm6368.dtsi"

/ {
	model = "Broadcom BCM96368MVNgr reference board";
	compatible = "brcm,bcm96368mvngr", "brcm,bcm6368";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		dsl_green {
			label = "96368MVNgr:green:adsl";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		inet_fail_green {
			label = "96368MVNgr:green:inet-fail";
			gpios = <&gpio0 3 0>;
		};
		inet_green {
			label = "96368MVNgr:green:inet";
			gpios = <&gpio0 5 0>;
		};
		power_green {
			label = "96368MVNgr:green:power";
			gpios = <&gpio0 22 0>;
			default-state = "on";
		};
		wps_green {
			label = "96368MVNgr:green:wps";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
		};
	};
};
