--- a/drivers/irqchip/Kconfig
+++ b/drivers/irqchip/Kconfig
@@ -15,6 +15,11 @@ config ARM_GIC_V3
 	select IRQ_DOMAIN
 	select MULTI_IRQ_HANDLER
 
+config PLXTECH_RPS
+	def_bool y if ARHC_OXNAS
+	depends on ARCH_OXNAS
+	select IRQ_DOMAIN
+
 config ARM_NVIC
 	bool
 	select IRQ_DOMAIN
--- a/drivers/irqchip/Makefile
+++ b/drivers/irqchip/Makefile
@@ -28,6 +28,7 @@ obj-$(CONFIG_IMGPDC_IRQ)		+= irq-imgpdc.
 obj-$(CONFIG_SIRF_IRQ)			+= irq-sirfsoc.o
 obj-$(CONFIG_RENESAS_INTC_IRQPIN)	+= irq-renesas-intc-irqpin.o
 obj-$(CONFIG_RENESAS_IRQC)		+= irq-renesas-irqc.o
+obj-$(CONFIG_PLXTECH_RPS)		+= irq-rps.o
 obj-$(CONFIG_VERSATILE_FPGA_IRQ)	+= irq-versatile-fpga.o
 obj-$(CONFIG_ARCH_NSPIRE)		+= irq-zevio.o
 obj-$(CONFIG_ARCH_VT8500)		+= irq-vt8500.o
--- a/drivers/irqchip/irq-gic.c
+++ b/drivers/irqchip/irq-gic.c
@@ -1044,6 +1044,7 @@ IRQCHIP_DECLARE(gic_400, "arm,gic-400",
 IRQCHIP_DECLARE(cortex_a15_gic, "arm,cortex-a15-gic", gic_of_init);
 IRQCHIP_DECLARE(cortex_a9_gic, "arm,cortex-a9-gic", gic_of_init);
 IRQCHIP_DECLARE(cortex_a7_gic, "arm,cortex-a7-gic", gic_of_init);
+IRQCHIP_DECLARE(arm11_mpcore_gic, "arm,arm11mp-gic", gic_of_init);
 IRQCHIP_DECLARE(msm_8660_qgic, "qcom,msm-8660-qgic", gic_of_init);
 IRQCHIP_DECLARE(msm_qgic2, "qcom,msm-qgic2", gic_of_init);
 
