--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -83,6 +83,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_OM2P_LC,		/* OpenMesh OM2P-LC */
 	ATH79_MACH_OM2Pv2,		/* OpenMesh OM2Pv2 */
 	ATH79_MACH_OM2P,		/* OpenMesh OM2P */
+	ATH79_MACH_OM5P_AN,		/* OpenMesh OM5P-AN */
 	ATH79_MACH_OM5P,		/* OpenMesh OM5P */
 	ATH79_MACH_PB42,		/* Atheros PB42 */
 	ATH79_MACH_PB92,		/* Atheros PB92 */
--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -697,6 +697,7 @@ config ATH79_MACH_OM2P
 config ATH79_MACH_OM5P
 	bool "OpenMesh OM5P board support"
 	select SOC_AR934X
+	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
 	select ATH79_DEV_ETH
 	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
 	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
