/dts-v1/;

/include/ "bcm6348.dtsi"

/ {
	model = "Inventel Livebox 1";
	compatible = "inventel,livebox-blue-5g", "brcm,bcm6348";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		button1 {
			label = "BTN_1";
			gpios = <&gpio1 4 1>;
			linux,code = <0x101>;
		};

		button2 {
			label = "BTN_2";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
			linux,code = <0x102>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		red_adsl_fail {
			label = "Livebox-blue-5g:red:adsl-fail";
			gpios = <&gpio0 0 0>;
			default-state = "on";
		};

		red_adsl {
			label = "Livebox-blue-5g:red:adsl-fail";
			gpios = <&gpio0 1 0>;
		};

		red_traffic {
			label = "Livebox-blue-5g:red:adsl-fail";
			gpios = <&gpio0 2 0>;
		};

		red_phone {
			label = "Livebox-blue-5g:red:adsl-fail";
			gpios = <&gpio0 3 0>;
		};

		red_wifi {
			label = "Livebox-blue-5g:red:adsl-fail";
			gpios = <&gpio0 4 0>;
		};
	};
};

&pflash {
	reg = <0x1e400000 0x800000>;
	status = "ok";

	linux,part-probe = "redboot";
};
