/dts-v1/;

/include/ "rt3050.dtsi"

/ {
	compatible = "RT-N10-PLUS", "ralink,rt3050-soc";
	model = "Asus RT-N10+";

	cfi@1f000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1f000000 0x800000>;

		bank-width = <2>;
		device-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "devdata";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		devconf: partition@40000 {
			label = "devconf";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x3b0000>;
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&devconf 0x4>;
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x3e>;
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&devconf 0>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		wps {
			label = "asus:green:wps";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};
};
