/dts-v1/;

/include/ "rt3883.dtsi"

/ {
	compatible = "TEW-691GR", "ralink,rt3883-soc";
	model = "TRENDnet TEW-691GR";

	palmbus@10000000 {
		gpio1: gpio@638 {
			status = "okay";
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "spi", "i2c", "jtag", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
		port@0 {
			phy-handle = <&phy0>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
		mdio-bus {
			status = "okay";

			phy0: ethernet-phy@0 {
				reg = <0>;
			};
		};
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,5ghz = <0>;
	};

	nor-flash@1c000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1c000000 0x800000>;

		bank-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			reg = <0x0 0x0030000>;
			label = "u-boot";
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			reg = <0x00030000 0x00010000>;
			label = "u-boot-env";
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			reg = <0x00040000 0x00010000>;
			label = "factory";
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			reg = <0x00050000 0x007b0000>;
			label = "firmware";
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio1 2 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		wps {
			label = "trendnet:green:wps";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
	};
};
