--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -433,6 +433,27 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_CPVA502plus = {
+	.name				= "CPVA502+",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+	},
+
+	.ephy_reset_gpio		= 4,
+	.ephy_reset_gpio_flags		= GPIO_ACTIVE_LOW,
+};
 
 static struct board_info __initdata board_ct536_ct5621 = {
 	.name				= "CT536_CT5621",
@@ -1153,6 +1174,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_V2110,
 	&board_ct536_ct5621,
 	&board_96348A_122,
+	&board_CPVA502plus,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
@@ -1205,6 +1227,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "t-com,spw500v", .data = &board_spw500v, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6000", .data = &board_gw6000, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6200", .data = &board_gw6200, },
+	{ .compatible = "telsey,cpva502+", .data = &board_CPVA502plus, },
 	{ .compatible = "telsey,magic", .data = &board_96348sv, },
 	{ .compatible = "tp-link,td-w8900gb", .data = &board_96348gw_11, },
 	{ .compatible = "usr,9108", .data = &board_96348gw_a, },
