--- a/drivers/pci/host/Kconfig
+++ b/drivers/pci/host/Kconfig
@@ -91,4 +91,9 @@ config PCI_XGENE
 	  There are 5 internal PCIe ports available. Each port is GEN3 capable
 	  and have varied lanes from x1 to x8.
 
+config PCI_OXNAS
+	bool "PLX Oxnas PCIe controller"
+	depends on ARCH_OXNAS
+	select PCIEPORTBUS
+
 endmenu
--- a/drivers/pci/host/Makefile
+++ b/drivers/pci/host/Makefile
@@ -3,6 +3,7 @@ obj-$(CONFIG_PCI_DRA7XX) += pci-dra7xx.o
 obj-$(CONFIG_PCI_EXYNOS) += pci-exynos.o
 obj-$(CONFIG_PCI_IMX6) += pci-imx6.o
 obj-$(CONFIG_PCI_MVEBU) += pci-mvebu.o
+obj-$(CONFIG_PCI_OXNAS) += pcie-oxnas.o
 obj-$(CONFIG_PCI_TEGRA) += pci-tegra.o
 obj-$(CONFIG_PCI_RCAR_GEN2) += pci-rcar-gen2.o
 obj-$(CONFIG_PCI_RCAR_GEN2_PCIE) += pcie-rcar.o
