/dts-v1/;

/include/ "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-soc";
	model = "TP-Link Archer C20i";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	palmbus@10000000 {
		gpio2: gpio@660 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "en25q64";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "mx25l6405d";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x20000>;
					read-only;
				};

				partition@20000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x20000 0x7a0000>;
				};

				partition@7c0000 {
					label = "config";
					reg = <0x7c0000 0x10000>;
				};

				rom: partition@7d0000 {
					label = "rom";
					reg = <0x7d0000 0x10000>;
				};

				partition@7e0000 {
					label = "romfile";
					reg = <0x7e0000 0x10000>;
				};

				radio: partition@7f0000 {
					label = "radio";
					reg = <0x7f0000 0x10000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "uartf", "rgmii1", "rgmii2", "wled", "nd_sd";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&ephy_pins>;

		mtd-mac-address = <&rom 0xf100>;
		ralink,port-map = "wllll";
	};

	gsw@10110000 {
		ralink,port4 = "ephy";
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&radio 0>;
	};

	pcie@10140000 {
		status = "okay";

		pcie-bridge {
			mt76@0,0 {
				reg = <0x0000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&radio 32768>;
				mediatek,2ghz = <0>;
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
	};
};
