/dts-v1/;

/include/ "bcm6362.dtsi"

/ {
	model = "Sagem F@ST2504n";
	compatible = "sagem,f@st2504n", "brcm,bcm6362";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 24 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 25 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_orange {
			label = "fast2504n:orange:power";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		power_green {
			label = "fast2504n:green:power";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			default-state = "on";
		};
		inet_red {
			label = "fast2504n:red:internet";
			gpios = <&gpio0 26 1>;
		};
		ok_green {
			label = "fast2504n:green:ok";
			gpios = <&gpio0 28 1>;
		};
		ok_orange {
			label = "fast2504n:orange:ok";
			gpios = <&gpio0 29 1>;
		};
		wlan_orangee {
			label = "fast2504n:orange:wlan";
			gpios = <&gpio0 30 1>;
		};
	};
};
