/dts-v1/;

/include/ "rt2880.dtsi"

/ {
	compatible = "AR725W", "ralink,rt2880-soc";
	model = "Airlink101 AR725W";

	palmbus@300000 {
		gpio0: gpio@600 {
			status = "okay";
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "spi", "uartlite";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@400000 {
		status = "okay";
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;

		port@0 {
			phy-handle = <&phy0>;
			phy-mode = "mii";
		};

		mdio-bus {
			status = "okay";
			phy0: ethernet-phy@0 {
				phy-mode = "mii";
				reg = <0>;
			};
		};
	};

	wmac@480000 {
		status = "okay";
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	cfi@bdc00000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0xbc400000 0x800000>;

		bank-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		u-boot@0 {
			reg = <0x0 0x30000>;
			label = "u-boot";
			read-only;
		};

		u-boot-env@30000 {
			reg = <0x30000 0x10000>;
			label = "u-boot-env";
		};

		factory: factory@40000 {
			reg = <0x40000 0x10000>;
			label = "factory";
			read-only;
		};

		firmware@50000 {
			reg = <0x50000 0x3B0000>;
			label = "firmware";
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		status {
			label = "ar725w:green:power";
			gpios = <&gpio0 7 0>;
		};

		wpsred {
			label = "ar725w:red:wps";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};

		wpsblue {
			label = "ar725w:blue:wps";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};
};
