--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -123,6 +123,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_uart0			= 1,
 	.has_enet0			= 1,
 	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -166,6 +168,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_uart0			= 1,
 	.has_enet0			= 1,
 	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -277,6 +281,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -339,6 +345,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -393,6 +401,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -453,6 +463,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -476,6 +488,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -495,6 +509,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_enet1			= 1,
 	.enet0 = {
 		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.has_phy		= 1,
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
@@ -518,6 +534,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -546,6 +564,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -599,6 +619,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -648,6 +670,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -671,6 +695,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
