--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts
@@ -14,6 +14,14 @@
 		};
 	};
 
+	alias {
+		serial0 = &uart4;
+	};
+
+	chosen {
+		linux,stdout-path = "serial0:115200n8";
+	};
+
 	soc {
 		pinmux@800000 {
 			i2c4_pins: i2c4_pinmux {
--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
@@ -140,7 +140,7 @@
 			ranges;
 			status = "disabled";
 
-			serial@12490000 {
+			uart2: serial@12490000 {
 				compatible = "qcom,msm-uartdm-v1.3", "qcom,msm-uartdm";
 				reg = <0x12490000 0x1000>,
 				      <0x12480000 0x1000>;
@@ -175,7 +175,7 @@
 			ranges;
 			status = "disabled";
 
-			serial@16340000 {
+			uart4: serial@16340000 {
 				compatible = "qcom,msm-uartdm-v1.3", "qcom,msm-uartdm";
 				reg = <0x16340000 0x1000>,
 				      <0x16300000 0x1000>;
@@ -209,7 +209,7 @@
 			ranges;
 			status = "disabled";
 
-			serial@1a240000 {
+			uart5: serial@1a240000 {
 				compatible = "qcom,msm-uartdm-v1.3", "qcom,msm-uartdm";
 				reg = <0x1a240000 0x1000>,
 				      <0x1a200000 0x1000>;
