/dts-v1/;

/include/ "mt7620n.dtsi"

/ {
	compatible = "asus,rt-n14u", "ralink,mt7620n-soc";
	model = "Asus RT-N14U";

	palmbus@10000000 {
		gpio2: gpio@660 {
			status = "okay";
		};

		gpio3: gpio@688 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				#compatible = "mx25l6405d";
				compatible = "w25q128";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "w25q128";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0xfb0000>;
				};
			};
		};
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
		ralink,port-map = "wllll";
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			default {
				ralink,group = "ephy", "wled", "i2c";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		wan {
			label = "asus:blue:wan";
			gpios = <&gpio2 0 1>;
		};
		lan {
			label = "asus:blue:lan";
			gpios = <&gpio2 1 1>;
		};
		usb {
			label = "asus:blue:usb";
			gpios = <&gpio2 2 1>;
		};
		power {
			label = "asus:blue:power";
			gpios = <&gpio2 3 1>;
		};
		air {
			label = "asus:blue:air";
			gpios = <&gpio3 0 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};
};
