From 3a930cc266561ce539f40d0e4b8e1752442481b4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: popcornmix <popcornmix@gmail.com>
Date: Wed, 28 Jan 2015 17:57:23 +0000
Subject: [PATCH 098/114] bcm2709: Also accept the 2708 machine ID

---
 arch/arm/mach-bcm2709/bcm2709.c | 13 +++++++++++++
 1 file changed, 13 insertions(+)

--- a/arch/arm/mach-bcm2709/bcm2709.c
+++ b/arch/arm/mach-bcm2709/bcm2709.c
@@ -1270,6 +1270,19 @@ MACHINE_START(BCM2709, "BCM2709")
 	.dt_compat = bcm2709_compat,
 MACHINE_END
 
+MACHINE_START(BCM2708, "BCM2709")
+    /* Maintainer: Broadcom Europe Ltd. */
+	.smp		= smp_ops(bcm2709_smp_ops),
+	.map_io = bcm2709_map_io,
+	.init_irq = bcm2709_init_irq,
+	.init_time = bcm2709_timer_init,
+	.init_machine = bcm2709_init,
+	.init_early = bcm2709_init_early,
+	.reserve = board_reserve,
+	.restart	= bcm2709_restart,
+	.dt_compat = bcm2709_compat,
+MACHINE_END
+
 module_param(boardrev, uint, 0644);
 module_param(serial, uint, 0644);
 module_param(uart_clock, uint, 0644);
