--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -768,6 +768,23 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ehci0			= 1,
 };
 
+static struct board_info __initdata board_FAST2604 = {
+	.name						= "F@ST2604",
+	.expected_cpu_id			= 0x6348,
+
+	.has_uart0					= 1,
+	.has_pci					= 1,
+	.has_ohci0					= 1,
+
+	.has_enet1					= 1,
+	.enet1 = {
+		.has_phy			= 1,
+		.phy_id				= 0,
+		.force_speed_100		= 1,
+		.force_duplex_full		= 1,
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_rta1025w_16 = {
 	.name				= "RTA1025W_16",
 	.expected_cpu_id		= 0x6348,
@@ -1508,6 +1525,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_96348gw_10,
 	&board_96348gw_11,
 	&board_FAST2404,
+	&board_FAST2604,
 	&board_DV201AMR,
 	&board_96348gw_a,
 	&board_rta1025w_16,
@@ -1583,6 +1601,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "netgear,dg834gtpn", .data = &board_96348gw_10, },
  	{ .compatible = "netgear,dg834g-v4", .data = &board_96348W3, },
 	{ .compatible = "sagem,f@st2404", .data = &board_FAST2404, },
+ 	{ .compatible = "sagem,f@st2604", .data = &board_FAST2604, },
 	{ .compatible = "t-com,spw500v", .data = &board_spw500v, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6000", .data = &board_gw6000, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6200", .data = &board_gw6200, },
