/dts-v1/;

/include/ "bcm6358.dtsi"

/ {
	model = "Huawei EchoLife HG556a (version A)";
	compatible = "huawei,hg556a-a", "brcm,bcm6358";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		help {
			label = "help";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
			linux,code = <0x8a>;
		};
		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
			linux,code = <0xee>;
		};
		restart {
			label = "restart";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
			linux,code = <0xab>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		message_red {
			label = "HW556:red:message";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};
		hspa_red {
			label = "HW556:red:hspa";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};
		dsl_red {
			label = "HW556:red:dsl";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		power_red {
			label = "HW556:red:power";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
			default-state = "on";
		};
		all_red {
			label = "HW556:red:all";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
			default-state = "on";
		};
		lan1_green {
			label = "HW556:green:lan1";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
		};
		lan1_red {
			label = "HW556:red:lan1";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
		};
		lan2_green {
			label = "HW556:green:lan2";
			gpios = <&gpio0 15 1>;
		};
		lan2_red {
			label = "HW556:red:lan2";
			gpios = <&gpio0 22 1>;
		};
		lan3_green {
			label = "HW556:green:lan3";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
		};
		lan3_red {
			label = "HW556:red:lan3";
			gpios = <&gpio0 26 1>;
		};
		lan4_green {
			label = "HW556:green:lan4";
			gpios = <&gpio0 27 1>;
		};
		lan4_red {
			label = "HW556:red:lan4";
			gpios = <&gpio0 28 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x020000>;
		read-only;
	};

	linux@20000 {
		label = "linux";
		reg = <0x020000 0xec0000>;
	};

	cal_data@ee0000 {
		label = "cal_data";
		reg = <0xee0000 0x100000>;
		read-only;
	};

	nvram@fe0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0xfe0000 0x020000>;
	};
};
