/dts-v1/;

/include/ "bcm6348.dtsi"

/ {
	model = "Davolink DV-201AMR";
	compatible = "davolink,dv-201amr", "brcm,bcm6348";
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	backup@0 {
		label = "backup";
		reg = <0x000000 0x400000>;
	};

	cfe@400000 {
		label = "cfe";
		reg = <0x400000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@410000 {
		label = "linux";
		reg = <0x410000 0x3f0000>;
	};
};
